1. 把升级文件保存倒USB存储器的根目录
2. 把AC适配器连接到AQ7275
3. 按着F1键再按电源键， AQ7275开始升级的画面显示在屏幕。
4. 连接USB存储器到AQ7275的USB接口（Type A）。
5. 确认USB的存取灯是否熄灭。
6. 移动按键到(Update Main Program)升级主程序
7. 按ENTER,程序升级的进度条在屏幕中显示出来，在升级结束后，有结束的提示消息显示出来。
8.拔出USB盘，按电源键进行机器重启。

9.升级成功，进入OTDR模式 2/2
                
按 F4 进入系统界面





按 F1 进入机器信息界面





在版本信息栏是否为


所升级版本








